|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **超高频RFID天线** |  |
| **RA-A59/A** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **简单介绍** |  | **产品特性** |  |
| **\*尺寸:**450(长)\*85(宽)\*20(高)mm | **\*1.**天线增益5dBi; |
| **\*工作频率:**902-928MHz | **\*2.**尺寸小巧，产品性能优越，性价比高; |
| **\*增益:**5dBi | **\*3.**采用有机玻璃罩材，底板采用铝合金铸件; |
| **\*极化方向:**线极化 | **\*4.**广泛应用于RFID资产管理、单品管理、图书管理等。 |
| **\*重量:**0.6KG |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **规格描述** |  |
| 产品型号(订购代码) | RA-A59/A |
| **电 气 性 能 指 标** |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 连接接头 | SMA母头 |
| 前后比-dB | ≥20 |
| 极化方向 | 线极化 |
| V面波瓣宽度-° | 72 |
| H面波瓣宽度-° | 60 |
| 雷电防护 | 直流接地 |
| 最大输入功率 | 50W |
| **机 械 电 气 性 能** |
| 天线颜色 | 黑色 |
| 天线罩材 | 有机玻璃 |
| 天线净重 | 0.6kg |
| 天线毛重 | 0.7kg |
| 包装尺寸 | 600\*105\*25mm |
| 工作温度 | -40ºC to+70ºC |
| 存储温度 | -40°C to+80°C |
| 安装方式 | 螺钉安装 |