|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | http://www.rodinbell.cn/uploadfiles/201612031520102010.png |
| **UHF Android手持机** |  |
| **RH-190** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **简单介绍** |  | **产品特性** |  |
| **\*尺寸:**外观      160mm\*82mm\*129mm  手柄       111mm\*38mm\*47mm | | **\*1.**强大的硬件配置，确保海量数据运算、3D实时显示等应用流畅运行; | |
| **\*重量:**0.64KG | | **\*2.**采用最新的Android6.0操作系统，持续提供优化与更新; | |
| **\*协议:** ISO18000-6B 、ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2) | | **\*3.**CNC航空铝材+德国拜耳超韧尼龙材料机身，配合1.1mm加厚钢化玻璃，提供无与伦比的刚性+散热+电磁屏蔽性能。手部关节接触部分采用柔软材质，提供长时间的舒适握感; | |
| **\*通讯接口:**USB | | **\*4.**全部采用工业级或军工级元器件，确保在恶劣环境下持续稳定地工作; | |
| **\*防护等级:**IEC IP-64 | | **\*5.**6000mAh大容量锂聚合物电池，弹匣式电池热拔插系统，更换方便快捷，标配两块电池。续航时间不再受限制; | |
|  | | **\*6.**采用自主研发的基于Impinj Indy R2000芯片的模块，性能和可靠性享誉业界，具备出色的稳定性和极其强劲的多标签识别性能; | |
|  | | **\*7.**源自于逆戟鲸的设计灵感，外观灵巧优雅、简约匀称，每处细节都经过了反复推敲，分寸感拿捏得当，打造出极具视觉张力的机身; | |
|  | | **\*8.**能承受2米高度跌落至混凝土地面的冲击。IP64防护等级，可以有效抵御灰尘和飞溅的液体。 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **规格描述** |  |
| 产品型号(订购代码) | RH-190 |
| **性 能 指 标** | |
| 处理器 | ARM Mali-T764/高性能3D引擎 |
| 内存容量 | 2GB LPDDR3、4G LPDDR3（选配） |
| 操作系统 | Android 6.0 |
| 存储 | 支持32G EMMC 5.0、 64G EMMC 5.0（选配） |
| 显示屏 | 5.0吋/分辨率1280\*720/IPS/180度视角, 1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作 |
| USB接口 | Micro USB/MOLEX连接器/一万次拔插寿命 |
| WI-FI(标配) | 符合IEEE 802.11b/g/n |
| 蓝牙(标配) | 蓝牙4.0 |
| 3G | 华为MU 609模块/车规级（选配） |
| 4G | 华为ME 909s模块/车规级（选配 |
| 电池热拔插系统 | 弹匣式电池热拔插系统 |
| 电源/音量键 | ALPS按键/动作力2.2N/60万次操作寿命 |
| 预留功能键\*3 | LPS按键/动作力2.2N/60万次操作寿命 |
| 扫描触发 | OMRON按键/动作力1.27N/1000万次操作寿命 |
| 扩展卡槽 | Micro SIM卡槽\*1/PSAM卡槽\*2 |
| 音频 | 大口径双扬声器立体声系统 |
| 震动马达 | 10mm纽扣式 |
| 充电提示灯 | 双色指示灯 |
| 图像采集 | 1300万像素/自动对焦/带闪光灯（选配） |
| **一维条码（选配）** | |
| 扫描引擎 | Motorola EM1350 |
| 支持类型 | UPC/EA Symbol SE955N/Code128/Code39/Code93/Code11等 |
| **二维条码（选配）** | |
| 扫描引擎 | Honeywell N3680 |
| 支持类型 | Data Matrix/QR Code/Aztec Code/PDF417/US Planet/UK Postal等 |
| **UHF RFID规格参数** | |
| 引擎 | Rodinbell M-2600/基于Impinj Indy R2000 |
| 蜂鸣器 | 12\*9.5mm/2300±300Hz |
| 支持协议 | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ISO18000-6C/ISO 18000-6B |
| 工作频率 | 840-960MHz（可按需定制频段） |
| 输出功率 | 0~33dBm |
| 峰值速度 | ＞500张/秒 |
| 读取距离 | 6~7米（测试标签：Impinj E41b） |
| 天线 | 3dBi圆极化天线 |
|  |  |
| **机 械 电 气 性 能** | |
| 尺寸 | 外观:160mm\*82mm\*129mm、手柄:111mm\*38mm\*47mm |
| 电源 | 6000mAh可充电锂聚合物电池 |
| 重量 | 064KG |
| 湿度 | 5% to 95%RH, 非凝结 |
| 防护等级 | IEC IP-64 |
| 工作温度 | -20ºC to 60ºC |
| 存储温度 | -40°C to 70°C |
| 配件 | 2块电池+充电底座+数据线+充电器+挂绳 |